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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» ___________ 2026 г.




             

№ _____
Об утверждении нормативов состава сточных вод, принимаемых в общесплавную систему водоотведения ООО «Карелводоканал»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом Сортавальского муниципального округа, администрация Сортавальского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод, принимаемых в общесплавную систему водоотведения ООО «Карелводоканал» г. Сортавала:
	№ п/п
	Наименование нормируемого вещества
	Единица измерения
	Значение норматива состава сточных вод

	1
	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	300

	2
	БПК5
	мг/дм3
	300

	3
	ХПК
	мг/дм3
	500

	4
	Аммоний-ион
	мг/дм3
	25

	5
	Фосфор фосфатов
	мг/дм3
	12

	6
	Нефтепродукты
	мг/дм3
	8

	7
	Железо
	мг/дм3
	2,3

	8
	АСПАВ
	мг/дм3
	1,5


	9
	Сульфат-анион (сульфаты)
	мг/дм3
	63,7

	10
	Хлорид-анион (хлориды)
	мг/дм3
	48,8

	11
	Жиры
	мг/дм3
	50

	12
	Водородный показатель (ph)
	мг/дм3
	6-9


2. Утвердить нормативы состава сточных вод, принимаемых в общесплавную систему водоотведения ООО «Карелводоканал» п. Хаапалампи:

	№ п/п
	Наименование нормируемого вещества
	Единица измерения
	Значение норматива состава сточных вод

	1
	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	300

	2
	БПК5
	мг/дм3
	300

	3
	ХПК
	мг/дм3
	500

	4
	Аммоний-ион
	мг/дм3
	25

	5
	Фосфор фосфатов
	мг/дм3
	12

	6
	Нефтепродукты
	мг/дм3
	8

	7
	Железо
	мг/дм3
	2,3

	8
	АСПАВ
	мг/дм3
	1,5

	9
	Сульфат-анион (сульфаты)
	мг/дм3
	63,7

	10
	Хлорид-анион (хлориды)
	мг/дм3
	48,8

	11
	Жиры
	мг/дм3
	50

	12
	Водородный показатель (ph)
	мг/дм3
	6-9


3. Утвердить нормативы состава сточных вод, принимаемых в общесплавную систему водоотведения ООО «Карелводоканал» п. Заозерный:

	№ п/п
	Наименование нормируемого вещества
	Единица измерения
	Значение норматива состава сточных вод

	1
	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	300

	2
	БПК5
	мг/дм3
	300

	3
	ХПК
	мг/дм3
	500

	4
	Аммоний-ион
	мг/дм3
	25

	5
	Фосфор фосфатов
	мг/дм3
	12

	6
	Нефтепродукты
	мг/дм3
	8

	7
	Железо
	мг/дм3
	2,3

	8
	АСПАВ
	мг/дм3
	1,5

	9
	Сульфат-анион (сульфаты)
	мг/дм3
	63,7

	10
	Хлорид-анион (хлориды)
	мг/дм3
	48,8

	11
	Жиры
	мг/дм3
	50

	12
	Водородный показатель (ph)
	мг/дм3
	6-9


4. Признать утратившим силу постановление администрации Сортавальского поселения от 24.08.2021 г. № 57 «Об утверждении нормативов состава сточных вод, принимаемых в систему водоотведения муниципального образования «Сортавальское городское поселение».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладога-Сортавала» и разместить на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального округа.
Глава Сортавальского

муниципального округа






                 С.В. Крупин
� EMBED Microsoft ���
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